## DATAORDBOG – UC6(SigmaBøj)

**SigmaBøj:**

SigmaBøj bruger man til og regne SigmaRef ud, senere i processen.

Man regner SigmaBøj med 3 inputs:

**MB:**

Bøjningsmoment. Ref: Dataordbog for UC-3

**e:**

Halvhøjde. Dette regner man ved og tage halvdelen af højden, på den givet konstruktion.

**I:**

Bliver angivet i mm^4. dette tal er noget PTE’eren selv finder.