OC-5: beregnForskydningsspænding

# Systemoperation

beregnForskydningsspænding(areal)

# Krydsreferencer

UC-4

# Forudsætninger

Tværkraft ft eksisterer

# Slutbetingelser

En instans tau af Forskydningsspænding blev skabt.

* tau.tværkraft blev sat til ft
* tau.areal blev sat til areal

Værdien af forskydningsspændingen blev præsenteret i enheden N/mm2. Værdien er lig

Hvis værdien ligger uden for normalområdet [0;100], blev en advarsel præsenteret.