OC-4: beregnMb (bøjningsmoment (Mb))

systemoperation:

beregnMb(Fdim, Ft)

krydsreferencer:

UC-3

forudsætninger:

Fdim og Ft skal være kendte og må ikke have værdi < 0

slutbetingelser:

En instans af Mb blev skabt

Ft \* armens længde i mm = Mb

Værdien af Mb blev præsenteret i Nmm.